# Penghitungan Energi Sinyal Sinus

clear all;

fs=16000;

t=1/fs:1/fs:1;

f=800;

x=wavread('aiueo.wav');

subplot(2,2,1);

plot(x);

# Proses Pengeditan untuk Pemisah Vokal

# Perubahan Nilai Sampling

# ANALISA DATA DAN TUGAS